Antes de nada. Aquí teneis una foto de lo necesario para cargar backups en una playstation 2 mediante CogSwap: 

Tenemos una Playstation 2 Un Cd Swap Magic Un DVD Swap Magic Una Slide Card 

Lo primero que tenemos que hacer, es quitarle el frontal de la bandeja a nuestra Ps2. El frontal, se lo quitamos para asi, poder meter la tarjeta Slide Card, por la ranura, y asi poder desplazar el Cog, y abrirla manualmente. 
Para manipular la bandeja, sin que se cierre y nos moleste, encendemos la consola, sacamos la bandeja mediante el boton EJECT , apagamos la consola con el boton de atrás y damos la vuelta a la consola.
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COMO VÉIS SE HACE UN POQUITÍN DE PALANCA CON EL DESTORNILLADOR DE RELOJERO EN LAS PS2. SE HACE PALANCA EN LA PESTAÑA METIENDO EL DESTORNILLADOR ENTRE MEDIAS PERO SIN PASAROS QUE PARTIS LA PESTAÑA!! (no pasa nada si la partís). Y ahora tiráis un poco del frontal por ese lado hacia vosotros mientras hacéis la palanca.
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Ahora hacemos lo mismo con el otro lado y con la otra pestaña.

Bien, ya hemos desenganchado los 2 lados!!! Y nos quedamos y guardamos el frontal por si algún día queremos descambiar la PS2. Ponerle es tan fácil como encajarlo hasta que haga click. 

Ahora, que ya tenemos quitado el frontal, vamos ha hacer Cogswap, y a cargar un Backup por el metodo normal

1º Paso : Meter el disco Sm 

Bueno, lo primero que tenemos que hacer es meter el Disco de Swap Magic, meteremos el disco Cd o Dvd, dependiendo si vamos a jugar a una copia en Cd o en DvD. 
Este disco, lo vamos a meter por el metodo normal, es decir: 
Le damos EJECT - Se abre la bandeja - Metemos el Disco SM  - Cerramos Bandeja (EJECT) 
Entonces, esperamos a que cargue y nos saldra una pantalla como esta: 
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La imagen habla por si sola, cargar programa . Asiesque ahora toca, meter la copia de seguridad. 
Es el momento de usar la tarjeta, Slide Card. 

2º Paso: Abrir la bandeja por el metodo CogSwap: 

Bien, cogemos la tarjeta, y la metemos entre la rendrija que deja la bandeja, por debajo. Alomejor parece que no entra, empujamos la bandeja hacia arriba con el dedo, y entra perfectamente. Aquí teneis las imágenes: 
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Metemos la tarjeta suavemente, varias veces, hasta que notemos que engancha en algo, ese algo, es el Cog. Una vez enganchada, la desplazamos hacia la derecha, sin miedo, hasta que haga tope, y la bandeja, sale sola. 
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En esta foto de arriba, vemos la tarjeta dentro, y la dirección en la que hay que desplazarla. 
[image: image8.jpg]




En esta ultima foto, vemos como la bandeja sale sola al hacer tope la tarjeta, y la aprovechamos para tirar hacia fuera y ayudar a sacar la bandeja. Como ya he dicho antes, sale sola. 

3º Paso: Introducir nuestro Backup, y cerrar bandeja 

Una vez, tengamos la bandeja fuera, metemos nuestra copia de seguridad. Y vamos a cerrar la bandeja, de nuevo, por el metodo del palito (CogSwap). 
Empujamos con el dedo la bandeja hacia dentro, sin llegar a meterla del todo, aproximadamente ½ Cm, (aunque si la metes hasta el fondo no pasa nada, pero costara mas enganchar el palito). Cogemos la tarjeta, y la introducimos de nuevo, pero por el lado derecho. Hasta que notemos, que se engancha en el Cog: 
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Y como aparece en la foto, desplazamos la tarjeta con el cog enganchado, hacia la izquierda, hasta que haga tope. 
Le damos a la X, y a jugar con nuestra copia!!!!!!
Si teneis alguna duda swapmagic3@hotmail.com os responderé lo mejor posible. ¡Un saludo! 
